抗拉强度高
抗剪切能力强
紧固力稳定持久
可拆卸重复使用
标准化程度高
规格型号齐全
互换性极强
安装便捷高效
适配手动 / 电动 / 气动工具
螺纹咬合紧密不易松脱
可搭配平垫、弹垫、防松垫使用
镀锌处理后防腐防锈性能优异
电镀锌表面光滑美观
热镀锌镀层厚、耐户外腐蚀
可适配碳钢、不锈钢、合金钢等材质
强度等级丰富（4.8/8.8/10.9/12.9 级）
全螺纹 / 半螺纹结构适配不同紧固场景
头型多样适配狭小 / 开阔安装空间
可实现预紧力精准控制
抗震动、抗松动性能良好
耐候性强，室内外通用
耐高温、耐低温性能随材质可调
抗疲劳性能满足长期载荷使用
适配静态、动态、复合多种载荷
连接牢固、结构可靠性高
可实现刚性连接与柔性连接
适配精密装配与粗放施工
后期维护简单、使用成本低
支持长度、直径、螺纹定制化
金属材质导电性能良好
部分材质可焊接，适配特殊工况
适配钢材、铝材、木材、混凝土等多种基材
支持外露、隐蔽、预埋三种安装方式
防松形式多样（自锁、防松垫、双螺母）
适配轻载、中载、重载不同工况
表面耐磨性能良好
镀锌层抗老化、抗风化性能优异
防水、防潮
防霉变性能佳
可适应高温
低温极端环境
适配轻度、中度、重度腐蚀环境
安装空间适应性强
可快速拆装，
可多点组合紧固
整体稳定性强
通用性强
覆盖全行业多场景